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	研發成果名稱
	成果摘要
	價創計畫名稱
	網頁公告日
	登報日

	1
	機電運輸
	外混式多重噴流粉末氣噴系統
	本發明係提供一種外混式多重噴流粉末氣噴系統，其包含：一第三加熱裝置、一氣噴裝置及粉末分級裝置，金屬經第三加熱裝置溶解後將進入氣噴裝置，該氣噴裝置由中心依序設置一主流道、一霧化流道、一冷卻流道及一冷卻漩渦流道；其中，該主流道具有一軸線，該霧化流道、冷卻流道及冷卻漩渦流道係朝該軸線輸以氣流；藉之，本發明係可將液態之金屬由主流道輸出後，經霧化流道輸出之高壓氣流，將液態之金屬予以霧化，而後藉由該冷卻流道係輸出溫度低於該主流道及霧化流道之冷卻氣流，將霧化後之液態金屬進行初步冷卻固化，且過程亦經由該冷卻漩渦流道係用以產生漩渦氣流，令液態金屬除經低溫冷卻之外，並受漩渦氣流之渦漩運動而產生混合冷卻效應，使更進一步增進冷卻效率，藉使製成之金屬微粒於金相圖及SEM（Scanning Electron Microscope, 掃描電子顯微鏡）中，可呈現較為細微之晶相結構，進而提升製程產品後之機械性能者。
	積層製造用氣噴金屬粉末暨設備量產價值創新計畫
	2017/9/10
	2017/9/27

	2
	機電運輸
	混合型霧化裝置
	本發明係提供一種混合型霧化裝置，其包含：一噴嘴，其設有一出料端，該出料端係由該噴嘴之內而外呈漸擴之錐狀設置；該主流道、霧化流道及該冷卻流道係呈同軸設置，且該主流道、霧化流道、冷卻流道及冷卻漩渦流道分別之開口處係分別位於該出料端之壁面；藉之，本發明係可將液態之金屬由主流道輸出後，經霧化流道輸出之高壓氣流，將液態之金屬予以霧化，而後藉由該冷卻流道係輸出溫度低於該主流道及霧化流道之冷卻氣流，將霧化後之液態金屬進行初步冷卻固化，且過程亦經由該冷卻漩渦流道產生漩渦氣流，令液態金屬除經低溫冷卻之外，並受漩渦氣流之渦漩運動而產生混合冷卻效應，使更進一步增進冷卻效率，藉使製成之金屬微粒於金相圖及SEM（Scanning Electron Microscope, 掃描電子顯微鏡）中，可呈現較為平滑之表面，且不易產生結晶偏析之現象，進而提升製程產品後之機械性能者。
	積層製造用氣噴金屬粉末暨設備量產價值創新計畫
	2017/9/10
	2017/9/27

	3
	生技醫藥
	智慧型步態分析懸吊系統
	懸吊系統常用於運動復健器材以提供病患部分體重的支撐以及安全性，本系統透過懸吊系統評估使用者下肢動作的對稱性表現。
	結合智慧型懸吊系統之攀爬復健系統開發與臨床試驗計畫
	2018/1/2
	2018/2/26
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	電資通光
	適用於機械產業之智慧製造系統
	雲製造至今的出現已成為了下一個世代的製造典範，其具有能為製造產業帶來新革命的潛力，在進一步推廣雲製造的議題中，如何以有效率的方式自動化建置雲製造服務儼然成為了一個必要且具有挑戰的項目。現今在許多有關雲製造的文獻中，尚未出現針對如何自動化建置雲製造服務為議題主軸的相關文獻，因此，本論文以促進快速建置雲製造服務為目標，提出了一個新型的雲製造服務自動化建置策略(ACSCMS)。首先，本論文將開發ACSCMS的三階段工作流來清楚定義出將單機軟體程式庫(SSLP)自動化建構成雲製造服務所會遇到的議題；接著，在本論文系統架構的部分將描述如何實現ACSCMS所需的系統架構，並針對系統的核心元件的設計細節進行詳細的解說；最後，ACSCMS將應用於工業案例，並於智慧製造平台上建置AVM雲端服務與IYM雲端服務，其測試結果展示了ACSCMS在上傳所需的單機軟體程式庫後，能以非常有效率的方式自動化建置雲製造服務。因此，ACSCMS不僅可以大大減輕工程師在人工建置雲製造服務的負擔，反而還能幫助雲製造服務的推廣，本論文所提出的ACSCMS與其詳細設計能為開發雲製造服務的業者作為一個很有用的參考依據。
	適用於機械產業之智慧製造系統商品化與事業化開發計畫
	2018/1/2
	2018/2/26



